5.8. HTTP コマンド制御
HTTP通信によりコマンドを送信することで、本製品のLEDやブザーを制御できます。
プロトコルHTTP
メソッドGET
リクエスト構文http://<IP address>/api/control?< パラメータ名>=< 値>[&< パラメータ名>=< 値>]
レスポンスデータSuccess. 指定したパラメータ名が正しいときに返します。
Error. 指定したパラメータ名が不正なときに返します。
パラメータ値範囲内容
alert=< 整数値> 6 桁
LED ユニットの各段とブザーを制御します。
1 段目、2 段目、3 段目、4 段目、5 段目、ブザー の順にパターンを指定します。
[1 〜 5 段] 0：消灯、1：点灯、2：点滅、9：変化なし
[ ブザー] 0：停止、1：パターン1、2: パターン２、3: ブザー同時入力時のブザー
音色、9: 変化なし
smart=< 整数値> 1 〜 31
スマートモードを実行します。
実行したいグループ番号を指定します。
pulse=< 整数値> 1
パルストリガタイプ動作時にトリガ入力します。
smart と同時に指定が可能です。
mute=< 整数値> 0,1 スマートモード動作時に、ブザーのON/OFF を切り替えます。
stop=< 整数値> 0,1 タイムトリガタイプ動作時に、STOP 入力のON/OFF を切り替えます。
color=< 整数値> 5 桁
色を指定してLED の各段を制御します。
0: 消灯、1: 赤、2: 黄、3: 檸檬、4: 緑、5: 空色、6: 青、7: 紫、8: 桃、9: 白
buzzer と同時に使用します。
buzzer=< 整数値> 0 〜 11
パターンを指定してブザーを鳴動させます。
0: 停止、1 〜 11: ブザーパターン1 〜 11
buzzer と同時に使用します。
flash=< 整数値> 1
LED ユニットを点滅させます。
color と組み合わせて使用します。
clear=< 整数値> 1 LED ユニットを消灯し、ブザーを停止させます。


・"color" と"buzzer" は必ず同時に指定してください。
"color" のみ、もしくは"buzzer" のみ送信しても動作しません。
・同時に送信可能なパラメータの組み合わせは以下の通りです。
≫≫smart&pulse
≫≫color&buzzer
≫≫color&buzzer&flash


===================================================================================
5.8.1. HTTP コマンド送信例
<alert>
1 段目：点灯、2 段目・3 段目：点滅、4 段目：消灯、5 段目：変化なし、ブザー：パターン1 で制御する場合。
http://192.168.10.1/api/control?alert=122091
<smart>
スマートモードのグループ10 を実行する場合
http://192.168.10.1/api/control?smart=10
<pulse>
パルストリガモード実行中にトリガ入力し、パターンを遷移させる場合。
http://192.168.10.1/api/control?pulse=1
<smart & pulse>
トリガ入力とスマートモードのグループ1の実行を同時におこなう場合。
http://192.168.10.1/api/control?smart=1&pulse=1
<mute>
スマートモード実行時にミュートをONにしてブザーを消音にする場合。
http://192.168.10.1/api/control?mute=1
ミュートをOFFにしする場合。
http://192.168.10.1/api/control?mute=0
<stop>
タイムトリガタイプ実行時にSTOP入力をONにする場合。
http://192.168.10.1/api/control?stop=1
STOP入力をOFFにする場合。
http://192.168.10.1/api/control?stop=0
<color&buzzer>
1段目：緑、2段目：青、3段目、消灯、4段目：白、5段目：赤、で点灯させ、ブザーパターン11で鳴動させる場合。
http://192.168.10.1/api/control?color=46091&buzzer=11
<color&buzzer&flash>
1段目：緑、2段目：青、3段目、消灯、4段目：白、5段目：赤、で点滅させ、ブザーパターン11で鳴動させる場合。
http://192.168.10.1/api/control?color=46091&buzzer=11&flash=1
<clear>
LEDユニットを消灯させ、ブザーを停止させる場合。
http://192.168.10.1/api/control?clear=1
