    NAME
           mkss - compute average spectrum from mic input for SS

    SYNOPSIS
           mkss [options..] filename

    DESCRIPTION
           mkss  は指定時間分の音をマイク入力から録音し，その平均スペ
           クトラムをファイルに出力するツールです．出力されたファイル
           は Julius でスペクトルサブトラクションのためのノイズスペク
           トルファイル（オプション "-ssload"）として利用できます．

           音声の切り出しは行わず，起動と同時に録音を始めます．

           サンプリング条件は16bit signed short (big endian), monoral
           で 固定です．データ形式はRAW(ヘッダ無し)，big endian形式で
           す．既に同じ名前のファイルが存在する場合は上書きします．

           なおファイル名に "-" を指定することで標準出力へ出力する こ
           ともできます．

    OPTIONS
           -freq threshold
                  サンプリング周波数をHzで指定する．(default: 16000)

           -len msec
                  録音時間長をミリ秒単位で指定する (default: 3000)．

           -fsize samplenum
                  分 析 の フ レ ー ム サ イ ズをサンプル数で指定する
                  (default: 400)．

           -fshift samplenum
                  分析のフレームシフトをサ ン プ ル 数 で 指 定 す る
                  (default: 160)．

    SEE ALSO
           julius(1)

    BUGS
           バ グ 報 告・問い合わせ・コメントなどは julius@kuis.kyoto-
           u.ac.jp までお願いします．

    AUTHORS
           李 晃伸 (京都大学) が実装しました．

    LICENSE
           Julius の使用許諾に準じます．

$Id: man_mkss.html,v 1.1 2002/09/11 21:01:05 ri Exp $